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	① 前 端 设 备 部 分

	名称
	品牌型号
	需求参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	摄像头
	
	支持智能动检（人形）
采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离40米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置1个麦克风
支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	44
	 
	
	6mm镜头

	支架
	
	枪机壁装支架，尺寸为204.0*58.0*80.0mm
采用铝合金材质，不易生锈
白色
重量为0.38kg
支持最大承重1.0kg
支持壁装安装方式
支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围
适用M型/K型/B型/D型/F型枪机型
	个
	44
	
	
	

	摄像头
	
	支持智能动检（人形）
采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万（2560×1440）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离50米，暖光监控距离30米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
内置1个麦克风
支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装
支持IP67防护等级
	台
	1
	 
	
	2.8mm镜头

	小计
	

	② 后 端 设 备 部 分

	名称
	品牌型号
	需求参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	录像机
	
	支持WEB、本地GUI界面操作
支持最大64路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps转发
支持1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps解码。最大支持16路视频回放
支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检、物品监控、电瓶车入梯
支持2路后智能人脸检测比对；或4路后智能周界防范；或8路后智能智能动检
支持最大20个人脸库，共2万张人脸图片
支持8个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机
支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储
支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示
支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上
支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台
支持16路报警输入、6路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出
支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）
支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出
可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 24.12网络协议
支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持切片回放功能，将录像按月、日和小时分成若干片段进行回放
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入
支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能
支持最大32路“摘要”精准精索
支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至ICC平台
支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，最大支持4路
	台
	1
	
	
	

	硬盘
	
	6TB
	块
	3
	
	
	

	核心交换机
	
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应店电口交换机，固化4个SFP千兆兆口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。推荐带摄像头数150个（200W H.265），推荐网络带机300个终端
	台
	1
	
	
	

	交换机
	
	 8+2千兆POE10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。
	台
	5
	
	
	

	交换机
	
	 4+2千兆POE6口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供6个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余4个端口具有PoE功能为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率60W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。
	台
	3
	
	
	

	防水箱
	
	280mm*190mm*100mm
	个
	5
	
	
	

	电梯网桥
	
	2.4G无线网桥，包含录像机端和摄像头端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps，内置定向天线，推荐在1000米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。
	对
	1
	
	
	

	光收发
	
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器
	对
	2
	
	
	

	小计
	

	③ 线 材 和 安 装 费

	名称
	品牌型号
	需求参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	辅助材料
	
	弯头，直通，扎带、电工胶、固定螺订，PVC 2.0管
	米
	700
	
	
	

	水晶头
	
	超五类水晶头100个/盒
	盒
	2
	
	
	

	光纤
	
	4芯室外单模光缆-国标
	米
	300
	
	
	

	网线
	
	超五类无氧铜网线 305米/箱0.5线芯
	箱
	4
	
	
	

	电源线
	
	无氧铜200米/卷
	卷
	2
	
	
	

	人工
	
	施工、安装费、调试、维护
	点
	45
	
	
	

	小计
	

	报价合计：              

	售后服务要求
1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于3年（自验收合格之日起计算），提供终身维护。 
2.必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品，提供产品合格证、产地证明，属强制认证产品需提供强制认证证书和提供国家认可的第三方检测报告，强制采购节能产品需提供节能证明材料。产品不合格、功能达不到要求的，不予验收，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
3.负责送货上门、安装调试；保修期内上门维修、更换零配件，并提供软件终身升级维护服务，相关费用由成交供应商承担，保修期外只收材料成本费。
4.供应商应设有服务电话，即时回答提出的问题；排除用户的软、硬件故障等。
5.在接到用户的维修电话后10分钟内作出响应，30分钟内到达故障现场，并维修、更换有缺陷的货物或部件。发生故障48小时内未能修复的，应提供备用机供我单位使用。
6.技术培训：成交供应商专业技术人员到现场对采购人进行免费现场培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。所有培训费用由成交供应商承担。



 报价单位（盖章）：                         
日期：     年     月     日           
